% !TeX program = lualatex
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage{agrphy}                     % package d'agreg

% Paquets scientifiques
\usepackage{physics}                    % package général de physique
\usepackage{esint}                      % \oiint à charger après amsmath donc après physics
\usepackage{siunitx}                    % gestion des unités
    \sisetup{
        range-phrase = \text{--}    ,   % séparateur de SIrange
        range-units = single        ,   % pas de répétition des unités dans un SIrange
        list-final-separator = {,}  ,   % séparateur final identique
        separate-uncertainty = true ,   % affichage des incertitudes
        locale=FR                   ,   % conventions françaises
        }
\usepackage{chemmacros}                 % nombreuses commandes chimiques
    \chemsetup{modules = all}

% Paquets de mise en page
\usepackage{float}                      % placement forcé des éléments flottants
\usepackage{booktabs}                   % jolis tableaux
\usepackage{multirow}                   % cellules sur plusieurs lignes dans les tableaux
\numberwithin{equation}{section}        % numérotation des équations par section

\title{}
\date{\today}
\begin{document}

\titre{Antoine Chauchat}{Valentin Dorel}
{%citation
}{%auteur de la citation
}

\subsection*{Niveau~: }

\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.4\linewidth} @{$\longrightarrow$ }p{0.45\linewidth}}
\textit{}, \textbf{}  &  
\end{tabular}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}

\subsection*{Prérequis}
\begin{itemize}%[label=\ding{226}]
 \item 
\end{itemize}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item 
	\end{itemize}
\end{minipage}

\tableofcontents
\pagebreak


\section*{Introduction}

\section{Conduction thermique dans le cuivre}
    Prendre la barre de cuivre et bien vérifier qu'elle marche en préparation (donc commencer par ça). Attention à pas cramer le fusible, y aller tout doux.
    Ensuite la modélisation marche plutôt bien, ne pas tenir compte des capteurs les plus loin si le signal est trop faible.
    
\section{Conduction électrique par chute d'un aimant}
    On compare la conductivité des deux tubes. Prendre les fluxmètres avec le nombre  de spires max. Ne pas hésiter à refaire la mesure si le signal vu à l'oscillo est pas beau. 
    
    Le rapport des conductivité marche assez mal~: en effet apparemment selon le Jolidon le tube de cuivre serait en ait un alliage (mesure de masse volumique). De plus l'aimant n'est pas ponctuel. On peut faire la mesure pour différentes tailles d'aimants. Quand je l'avais fait, plus l'aimant était petit plus je me rapprochais de la valeur tabulée.
    
\section{Module d'Young d'une poutre métallique}
    On utilise l'accéléromètre relié à un oscillo et de la patafixe (qui colle quand ça l'arrange) pour fixer l'accéléromètre au lieu d'encastrage de la poutre. On fait varier la longueur et on mesure la fréquence. Bien serrer à l'aide du serre joint. La mesure marche bien.
    
\section{Conduction électrique en fonction de la température}
    On agite, si on utilise un Nicolas bien penser à l'arrêter au moment de la mesure pour ne pas avoir d'induction. On repère $R(T)$, la loi marche bien.
    



\section*{Conclusion}


% \section{Questions et commentaires}
% \subsection{Questions}
% \begin{itemize}
%     \item 
% \end{itemize}

% \subsection{Commentaires}
% \begin{itemize}
%     \item 
% \end{itemize}

\end{document}