\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage{agrphy}     % package d'agreg
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{physics}    % package général de physique
\usepackage{esint}      % \oiint à charger après amsmath donc après physics
\usepackage{float}      % placement fin des éléments flottants
\usepackage{siunitx}    % gestion des unités
\usepackage{mhchem}     % formules chimiques
\usepackage{cmap}       % correction du CTRL+F dans le pdf final
\usepackage{booktabs}   % jolis tableaux
\catcode`\·=13 \def\cdottext{\ensuremath\cdot} \let·\cdottext

\title{MP 23 -- Mise en forme, transport et détection de l'information}
\date{\today}
\begin{document}

\titre{Antoine Chauchat}{Valentin Dorel}
{%citation
}{%auteur de la citation
}

\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.4\linewidth} @{$\longrightarrow$ }p{0.45\linewidth}}
\textit{Le saint poly d'électronique}, \textbf{Les saint·e·s auteur·ice·s}  &  
\end{tabular}

\noindent

\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item Étude du cable coaxial
	\item Modulation et démodulation de fréquence
	\end{itemize}
\end{minipage}

\tableofcontents
\pagebreak


\section*{Introduction}

\section{Cable coaxial}
Pour les pulses, mettre une période entre deux pulses pas trop grand sinon l'oscilloscope ne voit plus les pulse.
Attention aux pièges subtils d'impédance. Attention aux cables et aux T qui peuvent faux-contacter. Notamment si on observe le signal en sortie su cable à l'oscilloscope, régler l'impédance d'entrée de l'oscilloscope sur \SI{50}{\ohm}.

Les mesures marchent plutôt bien. Faire le diagramme de Bode du gain linéique pour transitionner en disant que ce n'est pas un moyen viable pour transporter de l'information sur de longues distances ou à grandes fréquences.

Manip avec 3 mesures~: vitesse, impédance, diagramme de Bode en gain linéique.

\section{Modulation  et démodulation de fréquence}

Penser à remettre l'oscilloscope en High Z (\SI{1}{\mega\ohm}).

Si la PLL a des soucis d'accrochage, changer de fréquence, notamment aller à $\SI{1}{kHz}$. Un aller-retour en fréquence peut fonctionner de manière mystique. Dans ce cas là bien penser à augmenter $C$ pour adapter la fréquence de coupure du filtre~!

On peut vérifier les expressions données par Duffait pour la plage de capture et de verrouillage, ça marche vraiment bien.

Manip très qualitative, très agréable à discuter, le quanti se fait vraiment avec les plages de capture et de verrouillage, important de comparer pour justifier la mesure.

Manip quanti, vérification de l'étalonnage de l'OCT, droite facile car constructeur.

Être prêt à se faire attaqué en amplitude.

\section*{Conclusion}


\section{Questions et commentaires}
\subsection{Questions}
\begin{itemize}
    \item 
\end{itemize}

\subsection{Commentaires}
\begin{itemize}
    \item 
\end{itemize}

\end{document}