\documentclass[10pt,a4paper]{article}

\usepackage{agrphy}

\title{MP02 Phenomenes de surface}
\date{\today}

\begin{document}

\titre{MONNET Benjamin}{}{}{}



\subsection*{Niveau : L3}



\subsection*{Commentaires du jury}




\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.48\linewidth} @{\ $\longrightarrow$ \ }p{0.48\linewidth}}
\textit{Nom du bouquin}, \textbf{auteur}\footnotemark  & A quoi ser ce livre ? \\ 
\end{tabular}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}



\subsection*{Prérequis}
\begin{itemize}[label=\ding{226}]
 \item 
\end{itemize}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item  
	\end{itemize}
\end{minipage}



\tableofcontents
\pagebreak




\section*{Introduction}

\section{Contacts et frottements solides}
\subsection{Mesure des coefficients de frottement statique}

\experience{Mesure du coefficient de frottement statique}{}{}{
Besoin de : un plan inclinable équipé d'un rapporteur, un pavé de bois et un pavé d'autre chose.

On incline petit à petit un plan jusqu'à ce que le palet glisse. On remonte alors au coefficient de frottement qui est égale à la tangente de l'angle 
}

\textbf{Mieux avec GBF ?}


\section{Tension de surface}
\subsection{Mesure par arrachement}

\experience{Mesure de la tension superdicielle de l'eau}{Jolidon}{}{
\underline{Matériel} :
\begin{itemize}
 \item Eau distillé
 \item Boite de pétri
 \item anneau de du Nouy
 \item Dynamomètre
 \item Support boy, tige et potence
\end{itemize}

\underline{Méthode} : Il faut tout nettoyer au préalable à l'eau distillé pour être sûr que le matériel est propre, on fait le 0 sur le dynamomètre. On répète la mesure plusieurs fois
}

\subsection{Loi de Jurin}

\experience{Mesure de tension superficielle par la loi de Jurin}{Jolidon}{}{
\underline{Matériel} :
\begin{itemize}
 \item Ethanol
 \item Colorant
 \item Tubes capillaires
 \item photo pour Image J
\end{itemize}

\underline{Méthode} : Plonger les capillaires dans le mélange éthanol + colorant. Faire monter et descendre le liquide pour s'abstenir de l'hystérésis de frottement. Mesurer à l'oeil ou avec Image J.
}

\section{Loi de Snell-Descartes}

\experience{Mesure d'indice avec Snell-Descartes}{}{}{
\underline{Matériel} :
\begin{itemize}
 \item un laser
 \item un demi disque P4.4
\end{itemize}

On mesure i et i' (attention aux incertitudes) et on trace sur Regressi pour avoir l'indice du milieu.
}

\textbf{Faut essayer ça !}


\section*{Questions}
\begin{itemize}
 \item Valeur attendue pour l'eau ? \textit{70 nM/m}
 \item Si t'as 50 au lieu de 70 ? \textit{Ca peut être la chaleur mais surtout les impuretés}. La quasi-totalité des impuretés sont hydrophobes du coup elles se mettent à la surface. Du coup en utilisant autre chose que de l'eau, on a sûrement des meilleurs résultats.
 \item En quel matériau est l'anneau de Nouy ? \textit{Ce qui compte c'est l'angle de contact tende vers 0 à l'arrachement.}
 \item Pour le coefficient de frottement : regression affine pour vérifier qu'on a pas un offset qui gêne. Normalement on s'en est débarassé avant.
 \item C'est quoi les dents de scie que tu vois quand tu tires avec le moteur ? \textit{Stick and slip}
 \item Comment tu mesurerais la vitesse d'une onde (domaine au choix) ? \textit{Ondes sonores. Envoyé un train d'onde avec emmeteur/recepteur. Ou alors mesurer plusieurs lambda connaissant la fréquence.}
\end{itemize}

\section*{Remarques}
\begin{itemize}
 \item
\end{itemize}




\end{document}
