\documentclass[10pt,a4paper]{article}

\usepackage{agrphy}

\title{MP25 Mesures de fréquences temporelles}
\date{\today}

\begin{document}

\titre{MONNET Benjamin}{}{}{}



\subsection*{Niveau : L3}



\subsection*{Commentaires du jury}




\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.48\linewidth} @{\ $\longrightarrow$ \ }p{0.48\linewidth}}
\textbf{Jolidon}  & Détection synchrone et masses couplées \\
 \textit{Expériences d'Electronique}, \textbf{Duffait} & Compteur analogique
\end{tabular}

\noindent


\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item Mesure de la fréquence d'un diapason
	\item FFT de pendules couplés
	\item Détection synchrone
	\end{itemize}




\tableofcontents
\pagebreak




\section*{Introduction}

\section{Mesure de la fréquence d'un diapason par comptage}
\livre{Duffait p274}

Un moyen de mesurer la fréquence d'un signal pur est de compter le nombre de fronts montant du signal. On va utiliser pour ça un compteur analogique.

Pour ce faire, il faut transformer en amont le signal sinusoïdale pur en un signal analogique (0/5 V) de même fréquence.

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.4]{modif.PNG}
\end{center}

Le signal est transformée en $\pm 15V$ à la fréquence $f$, puis redressé et divisé par 3 par un pont diviseur. Boum, on a notre signal analogique à la fréquence $f$.

\experience{Mesure d'une fréquence d'un GBF}{Duffait}{}{
Il y a un boitier "principe du fréquencemètre" P42.49 qui peut être alimenté par une tension 5V. L'horloge TBF est alimenté par une signal créneau 0/5 V à 0.5 Hz d'une telle manière que quand le signal est à 5V, la porte ET permet de compter le nombre de front montant sur une seconde. Ensuite le compteur affiche le résultat pendant une seconde puis est remis à zéro avec la bascule JK pendant 2 secondes.  Mesurer la fréquence.
}

\experience{Mesure d'une fréquence d'un diapason}{Duffait}{}{
On remplace juste le GBF par un micro, on met un diapason et le tour est joué !
}



\section{Mesure d'une fréquence par détection synchrone}
\livre{Jolidon p 539}

Tout est bien expliqué dans le Jolidon. Refaire le schéma p 541 au tableau.

\experience{Mesure d'une fréquence par détection synchrone}{Jolidon p539}{}{
On utilise le banc Doppler. Bien penser à se mettre au max des émetteurs/récepteurs. Attentions aux câbles qui peuvent gêner la course !!
}


\section{Mesure par transformée numérique}
\livre{Jolidon p490}

Encore une fois très bien expliqué dans le Jolidon.

\experience{Mesure par FFT}{Jolidon}{}{
Mettre le dispositif en place. Attention à l'éclairage. Faire chaque mode un à un puis tous à la fois. Bien discuter des incertitues liées à l'utilisation de la TF (cf p496)
}


\section*{Questions}
\begin{itemize}
 \item 
\end{itemize}

\section*{Remarques}
\begin{itemize}
 \item
\end{itemize}




\end{document}
