\documentclass[10pt,a4paper]{article}

\usepackage{agrphy}

\title{MP35 - Capteurs de grandeurs mécaniques}
\date{\today}

\begin{document}

\titre{Deleuze Julie}{Jocteur Tristan}



\subsection*{Niveau : Classes préparatoires }



\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.48\linewidth} @{\ \ }p{0.48\linewidth}}
\textit{Fascicule de TP Divers}, \textbf{Quelqu'un-e}\\
\end{tabular}
% Vous avez vu cette commande badass pour ne pas mettre les footnotes dans les environements locaux ??

\tableofcontents
\pagebreak

\section{Capteur de position : le condensateur avec l'eau là}

Attention le schéma du poly est baisé, le suiveur est faux des deux côtés attention. 

\experience{Condensateur d'eau}{Poly d'Electromag p45}{}{Deux résistances de $200~kOhms$ et $C=470~nF$ on se met en 20~Vpp et 1kHz et on amplifie pas ça fait nul. conséquences : on peut pas vraiment (à voir sur le moment) commencer à h=0 pour que le détecteur de crête fonctionne.}

\paragraph{Remarque} A bas niveau d'eau c'est pas très précis mais marche bien après, 

\section{Accéléromètres et bande passante}

pour l'explication du fonctionnement de l'accéléromètre qu'on teste : \url{http://bupdoc.udppc.asso.fr/consultation/article-bup.php?ID_fiche=20574}
et sa notice \url{http://materiel-physique.ens-lyon.fr/BDD/job/BDD/Notices/N096-067.pdf}

\experience{Bande passante d'un accéléromètre}{Pas de réf}{}{Pot vibrant P99.13/7, Ampli P47.7/1, Accéléromètre de référence P74.35 avec boitier P96.62, Accéléromètre à étudier P96.76/2 avec un module Hameg. Pour fixer l'accéléromètre sur la plaque du pot vibrant = adhésif P96.95 + base P96.96. On utilise l'accéléromètre de référence pour obtenir la vraie fréquence de vibration du pot vibrant et s'affranchir de sa bande passante.On amplifie l'alimentation du pot vibrant avec l'ampli pot vibreur P47.7}

Bon en vrai dès les basses fréquences on a une descente. Rupture de pente à la limite pour une fréquence de coupure, à voir.

\section{Jauge de contrainte et poutre}

\experience{Mesure d'une contrainte}{Poly d'Electromag p50 et Duffait p103}{}{
On mesure la tension en fonction de la masse. On en déduit le domaine de linéarité et la sensibilité. Eventuellement remonter au facteur de jauge (voir Duffait).
}

Alors en vrai ça marche super avec le boitier tout fait. On a essayé de cabler le WHeatstone avec un amplificateur non inverseur (ou inverseur je sais plus) et ça marchait pas, à réessayer ou pas.

\end{document}
