\documentclass[10pt,a4paper]{article}

\usepackage{agrphy}

\title{MP16 Milieux magnétiques}
\date{\today}

\begin{document}

\titre{}{}{}{}


\tableofcontents
\pagebreak


\section{Questions}
\begin{itemize}
 \item Tu peux expliquer la différence entre des entrefers cylindriques plats et tronconiques ? \textit{Pour l'expérience qualitative, on a pas besoin de mieux que cylindrique plat. Pour la montée paramagnétique, il faut un champ plus fort pour mieux faire monter le liquide} Pourquoi le champ est plus fort si c'est tronconique ? \textit{Les cones concentrent les lignes de champ et comme le flux est conservé, le champ magnétique est plus important.}
 \item Dans tes utilisations des électroaimants, tu as utilisé quel genre de courant ? \textit{Continu pour avoir un champ stable.}
 \item Qu'est ce qui fait qu'il y a une intensité limite pour l'électroaimant ? \textit{Les bobines s'échauffent avec le passage du courant et on a pas envie qu'il fonde ou s'abime (ou abime l'isolation.}
 \item Comment on justifie le fait que le fit du champ B en fonction de I n'est pas linéaire ? \textit{Saturation} Saturation de qui ? \textit{$\vec{M}$} C'est qui $\vec{M}$ ? \textit{C'est l'aimantation du matériau, alignement des moments magnétiques. Ca sature quand ils sont tous alignés.}
 \item Quelles sont les pertes possibles dans avec un électroaimant ?
 \item Vous avez estimé à quel point le champ est constant dans les pièces tronconiques ? \textit{Non je vais le faire.} Il faut en prendre compte dans les incertitudes !
 \item C'est quoi chi2/(N-p) ?
 \item Sur le multimètre tu as dit que tu prenais le dernier digit en incertitudes. Y'a pas autre chose ? \textit{Données constructeurs !} Pour l'oscilloscope c'est important c'est ça qu'il faut prendre en compte ! \textbf{Ne pas confondre erreur de lecture et erreur directement de mesure !}
 \item ferro dur ou doux dans ton électroaimant ? \textit{C'est du fer : doux. Permet d'éviter les pertes par hystérésis.}
 \item Y'a quoi en pertes fer ? \textit{Hystérésis et Foucault. Pas de courant de Foucault si tension continue.}
 \item Ordre de grandeur d'un magnéton microscopique ? \textit{Magnéton de Bohr,$10^{-23} Am^2$}.
 \item Montage intégrateur ALI ? Pourquoi y'a une résistance en parallèle du condensateur ? \textit{C'est pour ne pas avoir un gain infini en continu (condensateur = fil ouvert en continu).} si on met juste RC ? \textit{On va pas avoir une impédance infinie : cf diagramme de Bode.}
 \item Pour le cycle d'hystérésis, tu trouves comment l'expression de H ? \textit{Maxwell Ampère, calcul de circulation. On suppose que le I au secondaire est nul car la résistance de l'AO est très grande.}
 \item Foucault c'est en $\omega^2$ et hystérésis en $\omega$.
 \item Le ferrite c'est un ferromagnétique ? \textit{Oui, dur.}
\end{itemize}

\section{Remarques}
\begin{itemize}
 \item Pour le champ magnétique en fonction de I, tu aurais pu faire sur un plus petite plage de I pour reste linéaire
 \item Etre au taquet sur l'effet Hall !
\end{itemize}




\end{document}
