\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fourier}
\usepackage{indentfirst}
\setlength{\topmargin}{0cm}
\setlength{\headheight}{0.4cm}
\setlength{\headsep}{0.8cm}
\setlength{\footskip}{1cm}
\setlength{\textwidth}{17cm}
\setlength{\textheight}{25cm}
\setlength{\voffset}{-1.5cm}
\setlength{\hoffset}{-0.5cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0cm}
\setlength{\evensidemargin}{0cm}

\title{LC06 : Chimie analytique quantitative et fiabilité - Matériel}
\author{Nicolas Barros \and Abel Feuvrier}
\date{Séance de manipulation mercredi 7 octobre après-midi}

\begin{document}

\maketitle

Si possible, on aimerait bien avoir accès à la salle spectro pour réaliser un spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre(400-900nm).

\section{Manip 1: Dosage par étalonnage par spectrophotométrie d'une solution de Cu$^{2+}$}

\begin{itemize}
  \item Sulfate de Cuivre solide
  \item Balance de précision, capsule
  \item Entonnoir à solide
  \item Verrerie: Fioles jaugées de 20mL et 50mL, pipette jaugée de 5, 10, 15 mL.
  \item Spectrophotomètre de paillasse, cuves plastique
  \item Jeu d'éprouvettes graduées avec support
  
\end{itemize}


\section{Manip 2: Dosage par titrage par précipitation d'une solution de Cu$^{2+}$ par HO$^{-}$ - suivi conductimétrique.}

\begin{itemize}
  \item Soude NaOH ($10^{-1}$mol.L$^{-1}$ et $10^{-2}$mol.L$^{-1}$). Dans l'idéal avec les incertitudes sur la concentration.
  \item Conductimètre 
  \item Cellule de conductimétrie
  \item Rouge de crésol
  \item Verrerie: Burette graduée (robinet latéral) de 25 mL. Becher 100 mL.
  \item Support Boy, Agitateur magnétique, Barreau aimanté
\end{itemize}




\end{document}